1. 该流程图对于输入、输出、判定条件和算法的描述都较为清晰，适合用于指导后续编码工作。
2. 1. 绘制流程图时，一个流程应从开始符开始，以结束符结束，输出A(i)不符合要求。

2. 选择操作下的并行处理操作应当绘制于同一高度。

3. 判断符号的上下端流入流出一般用“是（或Y）”，左右端流入流出用“否（或N）”。

4. 同一路径的指示箭头应只有一个，i=i+1后续操作路径不应有箭头。